|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品编码** | **类型** | **固含量** | **推荐用途** | **产品特点** |
| **AP112** | **聚氨酯** | **30-33%** | **蜡水** | **中硬，卓越耐磨性能，高光泽、漆膜清透，耐低温性好，不回粘。** |